|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | KONTROLL AV MINDRE ARBETEN | | |
|  | | | |  | | |
| Företag | | | | Beställare | | |
|  | | | |  | | |
| Ansvarig arbetsledare | | | | Projekt (referens, proj.nr, AO-nr, etc) | | |
|  | | | |  | | |
| Datum | | | | Hus nr/Byggn.del/Plan | | |
|  | | | |  | | |
| **Med mindre arbeten** avses kompletteringsinstallationer på en befintlig och spänningssatt (tagen i bruk) elanläggning.  För att uppfylla kraven i gällande regelverk ska varje installation under uppbyggnad och/eller efter kompletterande montage, före spänningssättning och efter spänningssättning **inspekteras** (besiktigas okulärt) och **provas** för att så långt som möjligt kontrollera att arbetet utförts på rätt sätt.  För fortlöpande kontroll av olika delar i installationsarbetet hänvisas till Installatörsföretagens dokument **Kontroll under montage**, blankett art.nr. 051962.  Kontroll före spänningssättning av kopplingsutrustning med anslutna installationer samt kontroll efter spänningssättning utförs enligt Installatörsföretagens dokument **Kontroll efter färdigställande TN-C** eller **Kontroll efter färdigställande TN-S**, blankett art.nr. 051963 respektive 051964. | | | | | | |
| Tillämplig | Utförd (datum, sign.) | Kontroll/Aktivitet | | | | |
|  |  | Kontroll under montaget enligt **Kontroll under montage**. | | | | |
|  |  | Leverantörens installationsanvisningar har följts. | | | | |
|  |  | Leverantörens skötsel- och underhållsanvisningar har överlämnats till beställaren. | | | | |
|  |  | Garantibevis är ifyllt och avlämnat. | | | | |
|  |  | Kontroll att märkning är utförd vid kopplingsutrustning och vid ansluten elapparat enligt beställningen i övrigt. | | | | |
|  |  | Underlag för ändring av ritningar, schema etc. är upprättat och avlämnat. | | | | |
|  |  | Kontroll enligt särskilt planeringsdokument före montage. | | | | |
|  |  | Isolationsmätning | | | | |
|  |  | Kontinuitetskontroll av skyddsjordsledarkretsen till samtliga utsatta delar, det vill säga skyddsjordade delar i monterade elapparater, belysningsarmaturer, vägguttags jordbleck etc. samt skyddsutjämnande delar mot PE-skenan eller jord t.ex. vattenrör. | | | | |
|  |  | Kontroll att anslutna elapparater och uttag får rätt spänning och har rätt inställda överströmsskydd. | | | | |
|  |  | Kontroll att anslutna apparater har rätt funktion efter spänningssättning. | | | | |
|  |  | Arbetsplatsen är avstädad. Spill och demonterad materiel har tagits om hand enligt företagets rutin eller miljöplan. | | | | |
|  |  | Beställarens representant är meddelad att arbetet är färdigställt. | | | | |
| Utförda kontroller och aktiviteter framgår enligt vad som är ikryssat enligt ovan. | | | | | | |
| Datum | | | | | Namnteckning | |
|  | | | | |  | |
| Mätinstrument | | | | | ID.nr | |
|  | | | | |  | |
|  | | | | | | |
| Avvikelse (som noterats vid arbetet och ej är åtgärdad) | | | | | | |
|  | | | | | | Uppföljning när åtgärd genomförts, datum, sign. |
|  | | | | | |  |
|  | | | | | | |